|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к письму  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Отдельные положения

"СП 59.13330 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Актуализированная редакция "СНиП 35-01-2001"

для учета при организации работы сезонных (летних) кафе

Наличие мест для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером   
6,0 х 3,6 м на автостоянке – 5% от общего числа мест на автостоянке, но   
не менее 1. В случае расположения парковочного места вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м (пп. 5.2.1, 5.2.4 СП 59.13330.2020);

обозначение выделенного машино-места дорожной разметкой и дорожным знаком (п. 5.2.2 СП 59.13330.2020);

расстояние от мест для транспорта до входа в кафе – не более 50 м   
(п. 5.2.2 СП 59.13330.2020);

наличие пандусов уклоном не более 100‰ (п. 5.1.14 СП 59.13330.2020);

наличие поручней пандуса с обеих сторон на высоте 0,7 м и расстоянием между поручнями 0,9-1,0 м (п. 5.1.16 СП 59.13330.2020);

ширина проема одной створки двери (при наличии) в свету – не менее 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020);

высота порога двери и перепады высот – не более 1,4 см (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020);

ширина проходов между столиками и стульями – не менее 0,9 м (п. 8.4.7 СП 59.13330.2020);

поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями - инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020);

наличие доступных кабин уборных – 5% от общего числа, но не менее 1 (п. 6.3.2 СП 59.13330.2020);

размер доступной кабины уборной (ширина/глубина) – не менее 1,65 х 2,2 м (п 6.3.7 СП 59.13330.2020);

в кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (п 6.3.3 СП 59.13330.2020);

высота верхнего края раковины и свободное пространство для ног возле раковины:

- при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола;

- при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола (п. 8.1.7 СП 59.13330.2020);

пространство для разворота кресла-коляски – диаметром не менее 1,4 м (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020);

наличие в уборных откидных опорных поручней, штанг (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).